**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cantidad** | **Características** |
| 1 (una) | Plataforma elevadora para picking con hombre a bordo |
|  | Capacidad de carga 200 kg  |
|  | Altura máxima 4.900 mm |
|  | Altura a max. De plataforma 3.300 mm |
|  | Distancia al suelo 30 mm |
|  | Radio de giro 1.35 mm |
|  | Dimensiones de la plataforma 600\*640 mm |
|  | Dimensiones externas 1300\*850\*2040 mm |
|  | Peso Neto 320 kg |
|  | Comando desde la plataforma |
|  | Plazo de Garantía mínimo: 12 meses |

1. El bien a cotizar deberá respetar las características indicadas o bien deberán ser lo más próximas posibles.
2. Se libera de la obligación de presentar muestras a la que hace referencia el Pliego de Bases y Condiciones Generales en el art. 23., debiendo en su reemplazo presentar catálogos, prospectos, folletos ilustrativos y/o especificaciones.
3. El bien a cotizar debe ser confiable para trabajos en altura.