**Especificaciones Técnicas Automotores Tipo Cross – RENGLÓN 2**

**Cantidad**: 2 (Dos) unidades

**Motor**

Combustible nafta

Cilindrada 1987 c

Potencia 170/1660 cv/rpm

Torque 200/4400-4800 N.m/rpm

Alimentación inyección directa e indirecta

4 Cilindros en línea

16 Válvulas

Sistema start/stop

**Transmisión y Chasis**

Transmisión automática secuencial 10 velocidades

Neumáticos 225/50/R18

Frenos (del.- tras.): discos ventilados - discos sólidos

Suspensión delantera independiente tipo McPherson, con resortes helicoidales y barra estabilizadora

Suspensión trasera barra de torsión y barra estabilizadora

**Medidas y Capacidades**

Largo 4460 mm

Ancho sin espejos 1825 mm

Alto 1620 mm

Distancia entre ejes 2640 mm

Baúl 440 dm3

Tanque de Combustible 47 litros

Peso 1360kg

**Confort**

Aire acondicionado climatizador bizona

Alarma de luces encendidas

Asientos delanteros con ajuste eléctrico solo conductor, con ajuste en altura y lumbar solo conductor

Asientos traseros abatibles 60/40

Tapizados de cuero

Cierre de Puertas centralizado con comando a distancia

Vidrios (del.-tras.) eléctricos

Espejos exteriores con función de plegado automático, con luz de giro incorporadas, eléctricos

Espejo interior antideslumbrante automático

Faros delanteros con encendido automático, con luces led, con regulación interna

Faros antiniebla delanteros y traseros

Computadora de a bordo

Control de velocidad crucero adaptativa

Dirección asistida eléctrica progresiva

Llantas aleación

Encendido del motor con botón

Limpialuneta

Palanca de cambios levas de cambios al volante - Paddle Shifters

Techo solar eléctrico

Volante con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en cuero

Sensores de estacionamiento delanteros y traseros

Cámara de visión trasera

**Seguridad**

ABS

Distribución electrónica de frenado

Asistencia en frenada de emergencia

Airbag conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros y traseros

Alarma e inmovilizador de motor

Anclaje para asientos infantiles

Cinturones de seguridad delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales

Advertencia de colisión con autofrenado, asistente para arranque en pendientes, sistema de alerta del punto ciego

Tercera luz de stop

Sensor de lluvia

Autobloqueo de puertas con velocidad

Control de estabilidad

Control de tracción

**Comunicación y Entretenimiento**

Equipo de música AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante

Conexión auxiliar (iPod y Mp3)

Conexión USB

Interfaz bluetooth

Reproducción de audio vía bluetooth

|  |
| --- |
|  |

Pantalla color de 7" , táctil de 8" color

Sistema de navegación satelital (GPS)

MirrorLink

T.V.

Para el presente proceso licitatorio se exime a los proponentes de la obligación de presentar muestras según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Generales. En su lugar se deberán presentar OBLIGATORIAMENTE folletería con las especificaciones técnicas detalladas.